0N—1 fSignal domain axis:Frequency axis:max(a) Original DFT(b) Extension method 1(c) Extension method 2(d) Extension method 3(e) Extension method 4(f) Extension method 5(g) Extension method 6Signal domainSpectral domainN—100KN—1KN—10KN—100KN—1KN—10KN—10KN—10KN—10KN—10KN—10KN—100KN—10—fmaxKfmax—Kfmax0xmax—xmax—KxmaxKxmax